|SRAM_8_8
CS => always0~1.IN0
CS => always0~2.IN0
RD => always0~0.IN0
RD => always0~3.IN0
WR => Sram~0.OUTPUTSELECT
WR => always0~4.IN0
Address[0] => Sram.WADDR
Address[0] => Sram.RADDR
Address[1] => Sram.WADDR1
Address[1] => Sram.RADDR1
Address[2] => Sram.WADDR2
Address[2] => Sram.RADDR2
DIN[0] => Sram.DATAIN
DIN[1] => Sram.DATAIN1
DIN[2] => Sram.DATAIN2
DIN[3] => Sram.DATAIN3
DIN[4] => Sram.DATAIN4
DIN[5] => Sram.DATAIN5
DIN[6] => Sram.DATAIN6
DIN[7] => Sram.DATAIN7
DOUT[0] <= DOUT[0]$latch.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
DOUT[1] <= DOUT[1]$latch.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
DOUT[2] <= DOUT[2]$latch.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
DOUT[3] <= DOUT[3]$latch.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
DOUT[4] <= DOUT[4]$latch.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
DOUT[5] <= DOUT[5]$latch.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
DOUT[6] <= DOUT[6]$latch.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
DOUT[7] <= DOUT[7]$latch.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE


