|Motor_Control
Reset => always0~0.IN0
En => always0~0.IN1
Up_En => Now_Direction~1.DATAA
Up_En => Now_Direction~0.OUTPUTSELECT
Up_En => Now_Floor~12.OUTPUTSELECT
Up_En => Now_Floor~13.OUTPUTSELECT
Up_En => Now_Floor~14.OUTPUTSELECT
Up_En => Now_Floor~15.OUTPUTSELECT
Down_En => Now_Direction~0.DATAA
Down_En => Now_Floor~8.OUTPUTSELECT
Down_En => Now_Floor~9.OUTPUTSELECT
Down_En => Now_Floor~10.OUTPUTSELECT
Down_En => Now_Floor~11.OUTPUTSELECT
Floor_Time => Now_Floor[2]~reg0.CLK
Floor_Time => Now_Floor[1]~reg0.CLK
Floor_Time => Now_Floor[0]~reg0.CLK
Floor_Time => Now_Direction[1]~reg0.CLK
Floor_Time => Now_Direction[0]~reg0.CLK
Floor_Time => Motor_Data[1]~reg0.CLK
Floor_Time => Motor_Data[0]~reg0.CLK
Floor_Time => Now_Floor[3]~reg0.CLK
Now_Floor[0] <= Now_Floor[0]~reg0.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
Now_Floor[1] <= Now_Floor[1]~reg0.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
Now_Floor[2] <= Now_Floor[2]~reg0.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
Now_Floor[3] <= Now_Floor[3]~reg0.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
Now_Direction[0] <= Now_Direction[0]~reg0.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
Now_Direction[1] <= Now_Direction[1]~reg0.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
Motor_Data[0] <= Motor_Data[0]~reg0.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE
Motor_Data[1] <= Motor_Data[1]~reg0.DB_MAX_OUTPUT_PORT_TYPE


