--A1L51 is Y3~13 at LC1
A1L51_p1_out = I1 & EN & I0;
A1L51_or_out = A1L51_p1_out;
A1L51 = A1L51_or_out;


--A1L31 is Y2~10 at LC2
A1L31_p1_out = I1 & EN & !I0;
A1L31_or_out = A1L31_p1_out;
A1L31 = A1L31_or_out;


--A1L11 is Y1~12 at LC3
A1L11_p1_out = !I1 & EN & I0;
A1L11_or_out = A1L11_p1_out;
A1L11 = A1L11_or_out;


--A1L9 is Y0~12 at LC5
A1L9_p1_out = !I1 & EN & !I0;
A1L9_or_out = A1L9_p1_out;
A1L9 = A1L9_or_out;


--EN is EN at PIN_24
--operation mode is input

EN = INPUT();


--I1 is I1 at PIN_21
--operation mode is input

I1 = INPUT();


--I0 is I0 at PIN_25
--operation mode is input

I0 = INPUT();


--Y3 is Y3 at PIN_4
--operation mode is output

Y3 = OUTPUT(A1L51);


--Y2 is Y2 at PIN_5
--operation mode is output

Y2 = OUTPUT(A1L31);


--Y1 is Y1 at PIN_6
--operation mode is output

Y1 = OUTPUT(A1L11);


--Y0 is Y0 at PIN_8
--operation mode is output

Y0 = OUTPUT(A1L9);






