A51 MACRO ASSEMBLER  2                                                                    08/26/2014 13:28:25 PAGE     1


MACRO ASSEMBLER A51 V8.02
OBJECT MODULE PLACED IN 2.OBJ
ASSEMBLER INVOKED BY: C:\Keil\C51\BIN\A51.EXE 2.s SET(SMALL) DEBUG EP

LOC  OBJ            LINE     SOURCE

0000                   1             ORG 0000H
0000 020030            2                     LJMP MAIN
000B                   3                     ORG 000BH
000B 020043            4                     LJMP INTER0
0030                   5                     ORG 0030H
0030 758901            6     MAIN:   MOV TMOD,#01H
0033 758C3C            7             MOV TH0,#3CH
0036 758AB0            8                     MOV TL0, #0B0H
0039 D28C              9                     SETB TR0
003B D2AF             10                     SETB EA
003D D2A9             11                     SETB ET0
003F 780A             12                     MOV R0,#10
0041 80FE             13     LOOP:   SJMP LOOP
0043 758C3C           14     INTER0: MOV TH0,#3CH
0046 758AB0           15             MOV TL0,#0B0H
0049 D804             16                     DJNZ R0,EXIT
004B B290             17                     CPL P1.0
004D 780A             18                     MOV R0,#10
004F 32               19     EXIT:   RETI
                      20             END
A51 MACRO ASSEMBLER  2                                                                    08/26/2014 13:28:25 PAGE     2

SYMBOL TABLE LISTING
------ ----- -------


N A M E             T Y P E  V A L U E   ATTRIBUTES

EA . . . . . . . .  B ADDR   00A8H.7 A   
ET0. . . . . . . .  B ADDR   00A8H.1 A   
EXIT . . . . . . .  C ADDR   004FH   A   
INTER0 . . . . . .  C ADDR   0043H   A   
LOOP . . . . . . .  C ADDR   0041H   A   
MAIN . . . . . . .  C ADDR   0030H   A   
P1 . . . . . . . .  D ADDR   0090H   A   
TH0. . . . . . . .  D ADDR   008CH   A   
TL0. . . . . . . .  D ADDR   008AH   A   
TMOD . . . . . . .  D ADDR   0089H   A   
TR0. . . . . . . .  B ADDR   0088H.4 A   


REGISTER BANK(S) USED: 0 


ASSEMBLY COMPLETE.  0 WARNING(S), 0 ERROR(S)
